Załącznik nr 6 do SWZ

**Zamawiający:**

Powiatowe Centrum Pomocy

Rodzinie w Łowiczu

ul. Podrzeczna 30

99-400 Łowicz

**Opis przedmiotu zamówienia**

Dostawa realizowana jest w ramach projektu pn. „Łowicie Centrum Usług Środowiskowych 2” finansowana ze środków europejskich w perspektywie finansowej   
2021 – 2027 w ramach Priorytetu FELD.07 „Fundusze europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem” Działania FELD.07.09 „Usługi społeczne i zdrowotne”.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego pojazdu typu bus z pełnym wyposażeniem, 8-osobowego (7 pasażerów + 1 kierowca) lub 9-osobowego   
(8 pasażerów + 1 kierowca) przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim po zdemontowaniu kanapy w trzecim rzędzie wg poniższych parametrów i wymagań:

|  |  |
| --- | --- |
| **OFEROWANY BUS** | |
| **TYP** |  |
| **MODEL** |  |
| **PRODUCENT** |  |

1. **Parametry techniczne**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry wymagane** | **Parametry oferowane  (Tak lub Nie, wskazać parametr)** |
|  | Rodzaj pojazdu: bus |  |
|  | Rok produkcji:2024 |  |
|  | Rodzaj silnika: silnik wysokoprężny diesel, spełniający normę spalin – EURO 6, umieszczony z przodu |  |
|  | Pojemność skokowa silnika: od 1900 cm3 |  |
|  | Moc silnika od 170 KM |  |
|  | Rozstaw osi: od 3250 mm |  |
|  | Wysokość całkowita pojazdu do 2000 mm |  |
|  | Długość pojazdu do 5500 mm |  |
|  | Dopuszczalna masa całkowita pojazdu: do 3,5 tony, umożliwiająca kierowanie pojazdem na podstawie uprawnień prawa jazdy kategorii „B” |  |

1. **Wygląd wewnętrzy i zewnętrzny**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry wymagane** | **Parametry oferowane  (Tak lub Nie, wskazać parametr)** |
|  | Podłoga pokryta wykładziną antypoślizgową na całej długości, bez różnicy poziomów i stopni |  |
|  | Uchwyty dla wsiadających przy drzwiach przesuwnych z boku pojazdu |  |
|  | Elektryczne przednie szyby |  |
|  | Pełne przeszklenie przedziału pasażerskiego, szyby boczne i tylne przyciemniane fabrycznie |  |
|  | Tylne drzwi dwuskrzydłowe na zawiasach, przeszklone o kącie otwarcia 180° z wycieraczkami i podgrzewana szyba |  |
| Opcja – klapa otwierana do góry z podgrzewana szybą i wycieraczką |  |
|  | Oświetlenie przedziału pasażerskiego |  |
|  | Tapicerowana podsufitka |  |
|  | Tapicerka foteli materiałowa w kolorze ciemnym |  |
|  | Siedzenie kierowcy z regulacją wysokości siedziska oraz pochylenia oparcia |  |
|  | Obok fotela kierowcy: fotel jednoosobowy |  |
|  | Kanapy w przestrzeni pasażerskiej przygotowane do szybkiego montażu i demontażu, przygotowane do przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim w tylnej części przestrzeni pasażerskiej przodem do kierunku jady. |  |

1. **Wyposażenie pojazdu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry wymagane** | **Parametry oferowane  (Tak lub Nie, wskazać parametr)** |
|  | Wspomaganie układu kierowniczego |  |
|  | ABS z systemem awaryjnego hamowania |  |
|  | EBD elektroniczny rozdział siły hamowania |  |
|  | Kontrola trakcji |  |
|  | ESP system kontroli trakcji |  |
|  | System wspomagający ruszanie pod górę |  |
|  | Sensor zmierzchu |  |
|  | Sensor deszczu |  |
|  | Tempomat |  |
|  | Poduszka powietrzna przednia kierowcy i pasażera obok kierowcy |  |
|  | Pasy bezpieczeństwa dla wszystkich pasażerów i kierowcy |  |
|  | Immobiliser, kluczyk z pilotem centralnego zamka |  |
|  | Koło zapasowe pełnowymiarowe z felga stalową lub koło dojazdowe (zamontowane w miejscu przewidzianym przez producenta), podnośnikiem i zestawem narzędzi fabrycznych |  |
|  | Czujniki parkowania – tył - fabryczne |  |
|  | Lusterka zewnętrzne regulowane manualnie lub elektrycznie, składane i podgrzewane |  |
|  | System multimedialny (duży ekran z dotykowy z obsługa radia, możliwością uruchomienia funkcji android auto, Interfejs Bluetooth, zestaw głośnomówiący, gniazdo USB, głośniki) |  |
|  | Klimatyzacja przód i tył 2-strefowa |  |
|  | Lusterko wsteczne wewnętrzne |  |
|  | Zbiornik paliwa od 65 litrów pojemności |  |

1. **Wymagania związane z przewozem osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry wymagane** | **Parametry oferowane  (Tak lub Nie, wskazać parametr)** |
|  | Atestowany system zamocowania 1 wózka inwalidzkiego, konieczność demontażu kanapy w trzecim rzędzie przedziału pasażerskiego. |  |
|  | Szyny podłogowe wpuszczane w podłogę lub inny równoważny system mocowania wózka inwalidzkiego do podłoża |  |
|  | 3-punktowy pas bezpieczeństwa dla osoby przewożonej na wózku inwalidzkim |  |
|  | Komplet pasów do kotwiczenia wózka inwalidzkiego |  |
|  | Szyny najazdowe lub rampa najazdowa do wprowadzenia wózka |  |
|  | Oznakowanie zgodnie z przepisami o ruchu drogowym (oklejanie samochodu znakami informującymi o przewozie osób niepełnosprawnych) |  |
|  | Dodatkowe sygnalizatory kierunkowskazów zamontowane na dachu samochodu w tylnej jego części |  |

Pojazd powinien spełniać wymagania, obowiązujące na terenie Polski i dotyczące dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego, aktów prawnych oraz być wykonany zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu wyposażenia (t.j.Dz.U.2024.502)   
i posiadać wszystkie świadectwa homologacji oraz wymagane certyfikaty umożliwiające rejestrację pojazdu jako samochód osobowy przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim wydane przez ustawowo uprawnione organy.

1. **Gwarancja**

* całopojazdowa
* okres gwarancji min. 3 lat lub limit 100 tys. km.

*Dokument musi być podpisany kwalifikowanym*

*podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym*

*lub elektronicznym podpisem osobistym*